**Светодиодный светильник VARTON панель «премиум» 595х595х50мм 36W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-066-036-6500K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 595х595х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 3528 SMD 90x0,1W LED |
| Драйвер | gauss 40W |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Световой поток | 3800 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 600х600х60 мм |
| Размер упаковки рассеивателя (2шт.) | 600х600х10 мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-002** |
| **Опал** | **V-05-102** |

**Светодиодный светильник VARTON панель «премиум» 595х595х50мм 36W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-067-036-2700K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 595х595х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 3528 SMD 90x0,1W LED |
| Драйвер | gauss 40W |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Световой поток | 3200 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 600х600х60 мм |
| Размер упаковки рассеивателя (2шт.) | 600х600х10 мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-002** |
| **Опал** | **V-05-102** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 595х595х50мм 36 W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-070-036-6500K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 595х595х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Световой поток | 3800 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 600х600х60 мм |
| Размер упаковки рассеивателя (2шт.) | 600х600х10 мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-002** |
| **Опал** | **V-05-102** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 595х595х50мм 36 W 4100К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-071-036-4100K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 595х595х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Цветовая температура | 4100 К |
| Световой поток | 3400 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 600х600х60 мм |
| Размер упаковки рассеивателя (2шт.) | 600х600х10 мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-002** |
| **Опал** | **V-05-102** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 595х595х50мм 36 W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-072-036-2700K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 595х595х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Световой поток | 3200 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 600х600х60 мм |
| Размер упаковки рассеивателя (2шт.) | 600х600х10 мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-002** |
| **Опал** | **V-05-102** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 595х595х50мм 27 W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-073-027-6500K** |
| Мощность | 3x9=27W |
| Размер | 595х595х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Световой поток | 2900 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 600х600х60 мм |
| Размер упаковки рассеивателя (2шт.) | 600х600х10 мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-002** |
| **Опал** | **V-05-102** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 595х595х50мм 27 W 4100К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-074-027-4100K** |
| Мощность | 3x9=27W |
| Размер | 595х595х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Цветовая температура | 4100 К |
| Световой поток | 2500 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 600х600х60 мм |
| Размер упаковки рассеивателя (2шт.) | 600х600х10 мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-002** |
| **Опал** | **V-05-102** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 595х595х50мм 27 W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-075-027-2700K** |
| Мощность | 3x9=27W |
| Размер | 595х595х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Световой поток | 2300 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 600х600х60 мм |
| Размер упаковки рассеивателя (2шт.) | 600х600х10 мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-002** |
| **Опал** | **V-05-102** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 600х180х50мм 18W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-170-018-6500K** |
| Мощность | 2x9=18W |
| Размер | 600х180х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 20W |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Световой поток | 1900 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 620х195х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-022** |
| **Опал** | **V-05-122** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 600х180х50мм 18W 4100К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-171-018-4100K** |
| Мощность | 2x9=18W |
| Размер | 600х180х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 20W |
| Цветовая температура | 4100 К |
| Световой поток | 1700 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 620х195х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-022** |
| **Опал** | **V-05-122** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 600х180х50мм 18W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-172-018-2700K** |
| Мощность | 2x9=18W |
| Размер | 600х180х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 20W |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Световой поток | 1600 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 620х195х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-022** |
| **Опал** | **V-05-122** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 1200х100х50мм 18W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-220-018-6500K** |
| Мощность | 2x9=18W |
| Размер | 1200х100х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 20W |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Световой поток | 1900 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 1230х120х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-032** |
| **Опал** | **V-05-132** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 1200х100х50мм 18W 4100К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-221-018-4100K** |
| Мощность | 2x9=18W |
| Размер | 1200х100х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 20W |
| Цветовая температура | 4100 К |
| Световой поток | 1700 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 1230х120х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-032** |
| **Опал** | **V-05-132** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 1200х100х50мм 18W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-222-018-2700K** |
| Мощность | 2x9=18W |
| Размер | 1200х100х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 20W |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Световой поток | 1600 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 1230х120х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-032** |
| **Опал** | **V-05-132** |

**Светодиодный светильник VARTON панель «премиум» 1200х180х50мм 36 W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-258-036-6500K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 1200х180х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 3528 SMD 90x0,1W LED |
| Драйвер | gauss 40W |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Световой поток | 3800 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 1230х200х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-012** |
| **Опал** | **V-05-112** |

**Светодиодный светильник VARTON панель «премиум» 1200х180х50мм 36 W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-259-036-2700K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 1200х180х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 3528 SMD 90x0,1W LED |
| Драйвер | gauss 40W |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Световой поток | 3200 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 1230х200х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-012** |
| **Опал** | **V-05-112** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 1200х180х50мм 36 W 6500К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-270-036-6500K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 1200х180х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 40W |
| Цветовая температура | 6500 К |
| Световой поток | 3800 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 1230х200х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-012** |
| **Опал** | **V-05-112** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 1200х180х50мм 36 W 4100К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-271-036-4100K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 1200х180х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 40W |
| Цветовая температура | 4100 К |
| Световой поток | 3400 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 1230х200х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-012** |
| **Опал** | **V-05-112** |

**Светодиодный светильник VARTON офисный встраиваемый / накладной 1200х180х50мм 36 W 2700К**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **V-01-272-036-2700K** |
| Мощность | 4x9=36W |
| Размер | 1200х180х50 мм |
| Светодиодные модули | gauss 5730 SMD 18x0,5W LED |
| Драйвер | gauss 40W |
| Цветовая температура | 2700 К |
| Световой поток | 3200 Лм |
| Цветопередача | 80-92 Ra |
| Температурный режим | от -20°С до +50°С |
| Входное напряжение | АС 85-265V |
| Срок службы светодиодов | 50000 часов |
| Пылевлагозащита | IP20 |
| Гарантия | 3 года |
| Размер упаковки светильника | 1230х200х60мм |

 

Комплектация рассеивателями

|  |  |
| --- | --- |
| **Призма стандарт** | **V-05-012** |
| **Опал** | **V-05-112** |

**Рассеиватель «Опал»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **Размер** |
| **V-05-102** | **595х595 мм** |
| **V-05-112** | **1200х180 мм** |
| **V-05-122** | **600х180 мм** |
| **V-05-132** | **1200х100 мм** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Толщина | 1,5 мм |
| Светопропускаемость | 65% |
| Материал | ПММА |

 

**Рассеиватель «Призма»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Артикул** | **Размер** |
| **V-05-002** | **595х595 мм** |
| **V-05-012** | **1200х180 мм** |
| **V-05-022** | **600х180 мм** |
| **V-05-032** | **1200х100 мм** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| Толщина | 2,5 мм |
| Светопропускаемость | 90% |
| Материал | Полистирол с добавками УФС(ультрафиолетовый стабилизатор) |

 

### Рассеиватель «Колотый лед»

|  |
| --- |
| **Под заказ** |
| Толщина | 2,5 мм |
| Светопропускаемость | 90% |
| Материал | Полистирол с добавками УФС(ультрафиолетовый стабилизатор) |

 

### Рассеиватель «Микропризма»

|  |
| --- |
| **Под заказ** |
| Толщина | 3 мм |
| Светопропускаемость | 85% |
| Материал | ПММА |

 

### Рассеиватель «Пин спот»

|  |
| --- |
| **Под заказ** |
| Толщина | 2,5 мм |
| Светопропускаемость | 90% |
| Материал | Полистирол с добавками УФС(ультрафиолетовый стабилизатор) |

 

### Рассеиватель «Соты»

|  |
| --- |
| **Под заказ** |
| Толщина | 3 мм |
| Светопропускаемость | 85% |
| Материал | ПММА |

 